**Fast API :**

**IP** : 134.209.158.162

**PORT** : 5000

**Sending Site Data**:

**Url** : / post\_data

**JSON Format** :

{

"sensor\_value": [

{

"ID": "VER\_W1\_B2\_FF\_B\_1\_temp",

"VALUE": 24,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

},

{

"ID": "VER\_W1\_B1\_FF\_B\_1\_temp",

"VALUE": 25,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

},

{

"ID": "VER\_W1\_B2\_FF\_A\_1\_temp",

"VALUE": 26,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

},

{

"ID": "VER\_W1\_B2\_FF\_A\_1\_rh",

"VALUE": 60,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

}

]

}

**Note** : Field should not be missing, can share null, length of sensor value list can change

**Get list of sensor:**

Get list of sensor info:

**Url** : / sensor\_master

**Get all history data:**

Get all data of sensor:

**Url** : / history\_data

**MQTT :**

**IP** : 134.209.158.162

**PORT** : 1883

**Topic** : ‘Genesis’

**JSON Format** :

{

"sensor\_value": [

{

"ID": "VER\_W1\_B2\_FF\_B\_1\_temp",

"VALUE": 24,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

},

{

"ID": "VER\_W1\_B1\_FF\_B\_1\_temp",

"VALUE": 25,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

},

{

"ID": "VER\_W1\_B2\_FF\_A\_1\_temp",

"VALUE": 26,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

},

{

"ID": "VER\_W1\_B2\_FF\_A\_1\_rh",

"VALUE": 60,

"timestamp": 1656423574,

"status": "ok"

}

]

}

**Note** : Field should not be missing, can share null, length of sensor value list can change